“哪吒”AUV推进器采购技术指标

1. 完全适配“哪吒”AUV，可插拔替换；

2.耐压6000米，外壳为钛合金；

3.艏部槽道电机1台+2套旋向相反的桨叶+1根专用油管+1套导流罩；

4.艉部矢量电机1台+2套旋向相反的桨叶+1根转接缆+1根专用油管+1套导流罩；

5.推进器水密连接器接口定义：pin123-电机相线uvw，pin456-霍尔线，pin7-接外壳，pin89-霍尔电源正负，pin10-空。