综合生态修复实验安装调试技术要求

综合生态修复实验区要求具备自动光照调节工程、厂区温度恒定在20-28℃、具备通风系统等功能。主要包括不锈钢支架、高透光玻璃、遮光布、地布、保温材料、管线、结构胶、密封条、线缆、电机等材料购置以及安装调试服务。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **型号** | **单位** | **数量** |
| 1 | 补光灯材料 | 补光灯 | 台 | 72 |
| 2 | 线缆+线管 | 米 | 1300 |
| 3 | 恒温材料 | 控制电机组 | 台 | 1 |
| 4 | 内保温被 | 平 | 1700 |
| 5 | 侧面电机组 | 台 | 5 |
| 6 | 爬升轴 | 支 | 10 |
| 7 | 卷轴 | 支 | 24 |
| 8 | 电缆+线管 | 米 | 500 |
| 9 | 高透光玻璃 | 铝型材边框 | 支 | 120 |
| 10 | 顶部玻璃5mm超白散射玻璃 | 平 | 1230 |
| 11 | 侧面玻璃5+6+5中空钢化玻璃 | 平 | 700 |
| 12 | 通风材料 | 传动电机 | 台 | 1 |
| 13 | 推杆 | 支 | 47 |
| 14 | 驱动边杆 | 支 | 48 |
| 15 | 遮光布 | 平 | 1300 |
| 16 | 电缆+线管 | 米 | 500 |
| 17 | 镀塑镀锌管 | 镀锌管焊接管150\*150\*3.0 | 支 | 21 |
| 18 | 镀锌管焊接管150\*100\*3.0 | 支 | 8 |
| 19 | 镀锌管焊接管60\*80\*2.0 | 支 | 36 |
| 20 | 地布 | 110g白色地布+固定钢钉 | 平 | 1152 |
| 21 | 结构胶 | 　 | 支 | 200 |
| 22 | 安装调试服务 | 　 | 项 | 1 |