充模块产品名称：航测采集与岩土多源监测模块
补充模块预算：26.5万元

1、功能特点：
（1）航测采集与岩土多源监测模块可用于野外影像测绘定位及室内土体剪切、孔隙压力、地耐力等岩土力学参数测试。
（2）具备地耐力、圆锥贯入指标测量能力，可自动采集土体变形数据，试验速率可调，满足不同类型土体室内力学性能检测需求。
（3）可完成带定位信息的广角影像采集，支持倾斜测量，实现野外地形航测测绘作业。
2、技术参数：
A：无人机配件模块
（1）镜头防抖：电子防抖
（2）单镜头像素：3800万像素
（3）电池续航时间：240分钟
（4）支持广角拍摄
（5）视频格式：MP4格式
（6）电池可拆卸
（7）机身材质：工程塑料
（8）语言：中文
（9）存储介质：TF（MicroSD）卡
（10）分辨率：4K
（11）配套线缆数量：8根
（12）防水能力：20米
（13）流动站模式精度
①固定测量：
水平：0.8厘米+1ppm(RMS)
垂直：1.5厘米+1ppm(RMS)
②倾斜测量：
角度范围：0°至60°
水平：8毫米+0.7毫米/°倾斜(30°内精度<2厘米)
B：土体力学多源监测模块
（1）围压：0～2MPa
（2）反压：0～0.8 MPa
（3）体积变化：0～50 ml
（4）轴向载荷： 0～10 KN
（5）孔隙压力：0～2 MPa
（6）剪切速率：0.001mm/min～2.4mm/min
（7）最大垂直载荷：400kPa
（8）压力分级：50、100、200、300、400kPa
（9）杆杠比：1：24
（10）剪切盒数量：4套
（11）试件面积：30cm2
（12）水平剪切力：1.2KN（带轴承跟踪机构）
（13）剪切速率：0.02～4.8mm/min，无级调速，电动快退
（14）锥体顶角：30°
（15）锥体质量：76g、100g两用
（16）测量量程：0-22mm 分辨率：0.01mm 接触指示灵敏度>10M
（17）延时时间：5±0.5秒 测量非线性误差：优于2%
（18）样件：Φ61.8x40mm
（19）规格：20N、40N、60N
（20）地耐力：200KPa、300KPa、400KPa
（21）精度：±1%
3、售后服务
（1）质保期：自验收合格之日起免费质保1年。
（2）付款方式：设备验收合格后凭验收报告及设备发票办理入库报销，支付合同价款。
（3）质保期满后，提供每月定期回访和货物维护服务、货物终身维修、有偿零配件供应以及技术支持服务。
（4）售后服务响应须及时，在接到货物故障报修电话后2小时内响应。如需现场维修，在8小时内到达现场。解决问题时间视出现故障的原因而定，如无需更换零配件，应在1日内解决。
4、交付时间：合同签订后60天。
5、交付地点：山东省青岛市采购人指定地点。

