[bookmark: OLE_LINK2]海水-地下水温室气体通量监测模块

1、功能特点：
[bookmark: OLE_LINK3]（1）海水-地下水温室气体通量监测模块可原位获取水体甲烷浓度及近水面三维风场数据，用于海水与地下水界面温室气体通量观测、海气交换过程研究。
（2）基于超声时差法实现三维风场监测，可同步采集水平、垂直风速风向、声温、声速等气象参数，为温室气体通量计算提供气象基础数据。
（3）配套RS485/RS232数据接口，支持监测数据实时输出、远程采集，便于和数据采集系统对接集成。
（4）设备采用耐腐蚀材质，适应海水高湿高盐环境，可在复杂野外站点长期稳定开展海水-地下水界面温室气体交换通量监测。
2、技术参数：
[bookmark: OLE_LINK1]A：海水甲烷测量模块
（1）检测原理：膜脱气-光腔衰荡光谱检测技术
（2）测量范围：0~10μatm
（3）分辨率：0.005μatm
（4）供电电压：DC 12~30V
（5）平均功耗：10W
（6）数据接口：RS485输出
（7）外壳材质：钛合金
（8）透析膜：PDMS
B：三维超声风速风向监测模块
（1）监测原理：超声测风时差法
（2）监测参数：水平风向/水平风速/垂直风向/垂直风速/总风速/声温/声速
（3）风速：测量范围：0～65m/s，分辨率：0.01m/s，精度：<1.5% RMS @12 m/s
（4）风向：测量范围：0～360°，分辨率：0.1°，精度：2°@12 m/s
（5）声温：测量范围：-40℃～+70℃，分辨率：0.01℃，精度：2℃@-20℃～+30℃
（6）声速：测量范围：300～370 m/s，分辨率：0.01m/s，精度：<±0.5% @ 20℃
（7）材质：不锈钢 316L
（8）采样频率：32Hz
（9）数据输出：RS485/RS232
（10）使用温度：-40℃～+85℃
（11）使用湿度：0～100%
（12）供电：9～30VDC
3、售后服务
（1）质保期：自验收合格之日起免费质保1年。
（2）付款方式：设备验收合格后凭验收报告及设备发票办理入库报销，支付合同价款。
（3）质保期满后，提供每月定期回访和货物维护服务、货物终身维修、有偿零配件供应以及技术支持服务。
（4）售后服务响应须及时，在接到货物故障报修电话后2小时内响应。如需现场维修，在8小时内到达现场。解决问题时间视出现故障的原因而定，如无需更换零配件，应在1日内解决。
4、交付时间：合同签订后60天。
5、交付地点：山东省青岛市采购人指定地点。

