
    滑翔机维护改造技术要求

	序号
	项目
	关键技术要求

	1
	浮力驱动单元维护
	更换外皮囊、液压油、电池、更换滤芯、滤片、滤筒，清洗油箱、拆检并清洗管路、常压循环测试40次、保压测试2次、高压循环测试20次。

	2
	整机联调测试
	包含通信系统测试及维护、整机清洁防腐、整机联调测试、整机耐压测试、配平等费用。

	3
	惯导设计集成

	[bookmark: _GoBack]惯导耐压舱安装接口设计、电气适配性改造、惯导集成安装测试。

	[bookmark: _Hlk105577467]4
	近海试验测试

	提供近海现场试验保障、布放回收作业服务及全时段岸基操控与状态监控；完成多剖面滑翔航行测试、导航精度与系统工况全量数据采集，同步完成数据下载分析并出具《近海试验测试报告》
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