剖面浮标升级辅助开发
技 术 需 求
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技术需求
在显控单元软件平台原功能基础上，进行优化升级。优化原有的功能模块，模块布局更合理，功能点更全面，数据查询响应速度更高效。
数据实时接收模块新增浮标设备上行、下行和数据传输状态，方便用户实时掌控设备运行状态；优化数据加载刷新，实时显示最新数据。
浮标轨迹监控与关键参数模块，根据多浮标设备的地理空间位置地图展示情况，优化加载逻辑，减少页面等待时间，提升显示响应速度，提升人机交互友好性。

数据标准化处理模块优化气象层次颠倒质量控制检验算法，针对数据解析，增加数据重复文件筛选和处理，标准化处理标注层次颠倒的质量控制符。

历史数据下载模块水文要素新增剖面深度范围检索查询条件，优化批量下载效率，可多选浮标设备进行查询筛选，进行批量下载功能。

标准化处理配置功能，完善模板配置参数，提升标准化格式准确性。

系统管理模块优化用户权限管理，新增按钮权限、系统日志查询、FTP推送配置。
新增FTP推送查询功能，按照设备、数据类型、推送时间和状态多条件组合查询。

数据接收功能
数据接收与通信解析可靠性改造

数据实时接收模块新增浮标设备上行、下行和数据传输状态，方便用户实时掌控设备运行状态；优化数据加载刷新，实时显示最新数据。
主要解决网络分段、连续报文、重复回传及服务中断导致的数据不完整、重复入库和处理失败问题。

数据处理功能

数据质量控制算法与质量标识管理升级

主要解决原有单点校验难以识别剖面序列异常、质量标识与导出结果不一致、异常原因难以追溯等问题。
对显控单元数据质量控制模块进行升级，完善水文及气象观测数据的有效性检查、质量标识管理、异常追溯及人工复核功能，新增剖面级层位颠倒检查和方向识别机制，提高异常数据识别能力及质量控制结果的一致性。

剖面采集、分组及重复数据处理升级
主要解决多设备共用接收接口时的剖面归属混乱、同一剖面被拆分、重复数据包进入标准化文件等问题。

气象数据完整解析与实时展示升级

主要解决一条报文中多组气象数据只显示一组、观测时间不准确、实时显示格式与初次查询不一致的问题。

显示功能
浮标轨迹加载响应速度与地图性能升级
涉及查询性能，也涉及浏览器绘制和数据加载策略。

地图交互、完整回放及观测曲线展示升级
主要解决轨迹点难辨认、最新位置被遮挡、播放后地图状态不能恢复，以及点击观测点后缺少查询反馈等问题。

数据查询、标准化文件生成及批量下载升级

主要解决多设备查询效率低、文件中重复数据和质量标识不准确、批量下载不便及预览与下载不一致的问题。
新增 FTP 自动推送与历史补传功能

主要解决依赖人工下载、人工上传，以及批量传输断线、失败后难以补传和缺少传输记录的问题。

设备管理功能
支持设备的新增、编辑、删除、查询、连接测试操作。支持设备名称、设备编号、描述基本信息管理。
系统管理功能

设备监视、位置解析与数据权限升级

监视卡片按设备管理登记、部署状态及用户权限生成；正确处理四种半球组合，并保留铱星估算位置与 GPS 的来源区别；根据授权范围过滤设备列表、轨迹、查询、下载和实时接收数据；细化页面、按钮和后台接口权限。

新增系统日志查看功能

提供运行日志文件列表和尾部内容查看；识别客户端断连，减少无效异常日志，保留实际业务错误。

系统运维、运行稳定性及历史数据修复支持

优化页面布局、控件显示及不同分辨率适配；根据原始报文生成核查清单和定向修复计划；开展接收、质控、轨迹、下载、权限等关联功能回归，并形成验证记录。

系统性能要求

性能指标

	序号
	本项目设计指标参数

	1
	构架方式：基于B/S构架。

	2
	访问浏览器及采用插件：支持主流浏览器（奇安信等）。

	3
	稳定性：总体可用率≥99.7%，WEB应用可用率≥99.8%。

	4
	支持并发用户数量：≥100。

	5
	数据传输率：=100%


可靠性要求

系统应能连续工作，能最大程度保证数据不丢失、业务不中断，避免出现3级或更为严重的软件失效或软件缺陷。通常，软件测试缺陷按照严重程序分为以下5个级别：

致命错误：这类错误会导致软件崩溃或关键功能失效，严重影响用户体验和业务运行。例如，程序崩溃或数据库连接失败等。

严重错误：这类错误虽然不会导致软件崩溃，但会严重影响软件的主要功能或性能。例如，用户登录功能出现故障或数据报告不准确等。

中等错误：这类错误不影响软件的主要功能，但会对某些次要功能或性能产生一定影响。例如，表单提交失败或页面加载速度变慢等。

轻微错误：这类错误对软件功能几乎没有影响，主要表现在一些细节问题上，如界面布局不规范或文字表述错误等。

信息错误：这类错误通常不会影响软件运行，主要以提供额外信息为主，如某些系统通知或警告信息等。

软件运行环境要求

服务器端软件可在主流Windows操作系统下运行，具备较好的可移植性，可移植国产操作系统。
支持主流开源数据库的适配。

采用B/S模式开发，浏览器适配chrome、Edge、360等浏览器。

配合甲方撰写相关项目资料。包括不限于软件测试大纲、软件使用说明、软件测试报告等。

配合甲方审计工作，出具相关审计材料；对审计过程中不满足审计要求的核减经费，乙方自行承担该费用。

部署软件系统至甲方指定的电脑或服务器，保证稳定运行。

可跟随甲方出差，参与项目不同节点会议讨论和验收工作，并提供必要的技术支持。

提供全部的软件源代码、数据库脚本，协助在甲方提供的电脑上，部署前后端开发环境和数据库管理系统表结构，保证代码版本最新、代码可靠运行。

配件需求

无。

售后服务

免费运维期：质保的服务响应时间为7*24h。免费运维期为验收合格后3年。

售后服务：供全天候服务电话，在接到通知后2小时内做出响应，8小时内解决完毕，不能在规定时间内解决完毕的要免费提供应急方案。

提供包括软件使用咨询、软件异常情况处理、数据核对处理、软件数据异常的维护等。 提供系统缺陷修复、重新安装等多项服务; 利用自身优势协助用户提高日常维护队伍的业务水平。服务方式包括但不限于:现场服务、电话服务、远程服务、网站服务等。 

中标人派技术服务人员到用户现场服务，包括软件使用咨询、软件异常情况处理、数据核对处理、软件数据异常的维护等。提供系统缺陷修复、重新安装等多项服务; 利用自身优势协助用户提高日常维护队伍的业务水平。服务方式包括但不限于:现场服务、电话服务、远程服务、网站服务等。 

中标人负责为招标人员免费培训技术人员，除了对业务经办人员的专项培训以外，还包括对招标人的系统的维护人员进行系统维护培训。培训方式为现场培训，采用课堂授课和参与实践相结合的模式，培训内容包括：平台使用、平台管理等。

数量（台/套）

剖面浮标显控单元软件1套。

到货时间

在合同签署后2个月内交付。

到货地点

青岛市崂山区自然资源部第一海洋研究所。
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